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NÁVOD K POUŽITÍ FÁZOVÉ ZKOUŠEČKY

TYP 111 280, 111 288, 111 320

Před použitím výše uvedených výrobků dbejte, prosím, následujících pokynů:

1. Napětí, uvedená na výrobku, jsou jmenovitá. Z tohoto důvodu smí být fázová zkoušečka použita pouze v tomto rozsahu.

2. Správná funkčnost výrobku je zaručena pouze při teplotách od – 10 °C

do + 50 °C a při frekvencích od 50 do 500 Hz.

3. Viditelnost signalizace může být omezena při nepříznivých podmínkách např. při přímém slunečním záření. Výrobek není funkční při práci na nevodivých materiálech, např. na izolovaných podlahových krytinách.

4. Před použitím fázové zkoušečky přezkoušejte její funkčnost na známém zdroji napětí.

5. Výrobek nesmí být použit při nepříznivých povětrnostních podmínkách, např. při dešti. Nebezpečí ohrožení života.

6. Při práci pod napětím používejte výše uvedené fázové zkoušečky pouze k činnostem, ke kterým jsou určeny, tzn. ke zkoušení přítomnosti fáze. Výrobek nelze používat jako šroubovák.

7. Výrobek, který je viditelně poškozen, nesmí být dále používán.

8. Veškeré výrobky určené pro práci pod napětím jsou řádně testovány u výrobce dle platných technických norem viz. „Prohlášení o shodě“.
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